**Část 1: Údržba travnatých ploch**

**Popis standardizovaných výstupů –**

**a) trávníkové plochy**

**1. Vyhrabávání listí - *jarní***

***podzimní***

Popis práce:

Vyhrabání listí ze všech travnatých ploch, ploch s náletovým porostem a ploch keřů a keřových skupin, dětských hřišť včetně odvozu a likvidace. Součástí této údržby je i odstranění odpadků nebiologického charakteru (papíry, plastové lahve apod.) a jejich odvoz a likvidace.

Specifikace požadovaných parametrů:

Dodavatel je povinen vyhotovit harmonogram vyhrabávání tak, aby byly práce provedeny nejpozději do 18 dnů od jejich započetí. Ošetřená plocha může obsahovat ojediněle ulehlé listy, které nejsou při větru odnášeny.

1. **Běžné kosení**

Popis práce:

Intenzivní kosení ploch travního porostu na výšku travního drnu 5 – 7 cm, včetně vyhrabání a okamžitého odvozu posekané vegetace na skládku. Součástí této údržby je i odstranění odpadků nebiologického charakteru (papíry, plastové lahve apod.) a jejich odvozu a likvidace.

Specifikace požadovaných parametrů:

Kosení je nutno provést na všech plochách a se stejnou délkou střihu. Je nepřípustné, aby zůstávaly nedosekané plochy např. kolem keřových skupin, značek, na menších travních parterech apod. Taktéž není přípustné, aby vznikaly na souvislých travnatých plochách výškové rozdíly pokosené trávy. Pokud se vyskytne na okraji parteru zeleň vyrůstající z prostoru patníků, požadujeme její posekání (např. strunovou sekačkou). Odpovídající délka trávníku po seči se pohybuje v rozmezí 5- 7 cm, nižší nebo vyšší hodnoty jsou nepřípustné.

Dodavatel je povinen vyhotovit harmonogram sečení tak, aby byly práce provedeny do 18 kalendářních dnů od jejich započetí.

1. **Občasné kosení**

Popis práce:

Kosení ploch s nižší intenzitou údržby na výšku travního drnu 5 – 12 cm, včetně vyhrabání, odvozu a likvidace. Součástí této údržby je i odstranění odpadků nebiologického charakteru (papíry, plastové lahve apod.) a jejich odvozu a likvidace na skládku. Rozsah této údržby se provádí ob jedno běžné kosení, měl by tedy odpovídat polovině počtu běžného kosení.

Specifikace požadovaných parametrů:

Odpovídající délka trávníku po seči je 5 – 12 cm, přičemž drobné nerovnosti do 5 cm v pokosení jsou přípustné.

Dodavatel je povinen, sestavit harmonogram prací tak, aby byly provedeny nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich započetí. Zadá-li dodavatel spolu s občasným kosením i běžné kosení, je stanoven termín provedení prací na 23 kalendářních dnů.

**4. Vyhrabávání podzimní včetně kosení**

Popis práce:

Souběh všech činností uvedených v bodech 1, 2 a 3 při dodržení popisu a požadavků na provedení těchto prací.

Specifikace požadovaných parametrů:

Dodavatel je povinen sestavit harmonogram prací tak, aby byly provedeny nejpozději do 28 kalendářních dnů od jejich započetí.

**b) Ošetření záhonů růži a trvalek**

**5. Údržbová péče**

***Pletí***

Popis práce:

Pletí záhonů včetně odstranění náletů a uschlých rostlin, odvoz a likvidace vytrhané biomasy. Součástí této údržby je ji odstranění odpadků nebiologického charakteru (papíry, plastové lahve apod.), či případných kamenů a jejich odvoz a likvidace.

Specifikace požadovaných parametrů:

Pletím se rozumí mechanická likvidace plevelných rostlin včetně kořenů s nakypřením půdy do hloubky 50 až 80 mm včetně odvozu a likvidace vytrhaného plevele. Ponechání kořenového krčku kořene se považuje za ponechání plevelné rostliny. Do 14 kalendářních dnů se mohou objevit pouze rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí po provedení práce dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu.

***Přihnojení:***

Popis práce:

Přihnojení hnojivem přiměřenou dávkou vhodným pro daný taxon a roční období.

Specifikace požadovaných parametrů:

Dodávka hnojiva není součástí ceny prací.

***Mulčování***

Popis práce:

Doplnění mulčovací kůry včetně její dodávky do záhonu tak, aby vznikla souvislá plocha o tloušťce vrstvy 10 cm.

Spicifikace požadovaných parametrů:

Za mulčovací kůru se nepovažuje dřevní hmota tzv. štěpka, která vzniká drcením větví, ale pouze materiál tvořený výhradně fragmenty kůry jehličnatých stromů. Mulčovací kůra musí být sypká, nesmí obsahovat majoritní podíl částí kůry kratší než 4 cm, nesmí být zapařená a obsahovat viditelné plísně ani příměsy jiných materiálů.

***Dodávka mulčovací kůry***

Popis práce:

Dodání mulčovací kůry včetně dopravy na předem smluvené místo v obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Specifikace požadovaných parametrů:

Za mulčovací kůru se nepovažuje dřevní hmota tzv. štěpka, která vzniká drcením větví, ale pouze materiál tvořený výhradně fragmenty kůry jehličnatých stromů. Mulčovací kůra musí být sypká, nesmí obsahovat majoritní podíl částí kůry kratší než 4 cm, nesmí být zapařená a obsahovat viditelné plísně ani příměsi jiných materiálů.

***Zavlažování***

Popis práce:

Komplexní provedení závlahy s dodávkou vody a provedením závlahy.

Specifikace požadovaných parametrů:

Četnost a rozsah závlahy závisí na klimatických podmínkách, odběratel provádí práce na výzvu

**6 Výsadbové práce trvalek, cibulovin, letniček, růží a okrasných trav**

***Přípravné práce***

Popis práce:

Příprava terénu pro výsadbu rostlin, sloupnutí travního drnu, odstranění kamenů a případné nekvalitní půdy včetně odvozu a likvidace na skládku a srovnání terénu.

Specifikace požadovaných parametrů:

Bude-li to objednatel při zadávání prací požadovat, bude vyzván před zahájením výsadby ke kontrole přípravných prací. V případě, že dodavatel tuto podmínku nedodrží a provede výsadbu, může objednatel na základě dodatečné kontroly požadovat úpravy, které je dodavatel povinen provést na vlastní náklady.

***Výsadbové práce***

Popis práce:

Vysazení rostlin, přihnojení, provedení zálivky.

Specifikace požadovaných parametrů:

Dodávka sazenic není součástí ceny prací. Výsadba sazenic rostlin v předepsaném sponu či v předepsaném množství (celkem nebo na jednotku plochy) do předem připraveného záhonu, t.j. vyhloubení jamky v dostatečné velikosti, vložení sazenice do správné hloubky, zasypání kořenů a lehké utlačení kořenového balu s dostatečnou zálivkou. Výsadba druhů rovnoměrně, bez zhuštěných a zředěných míst, není-li požadováno jinak. Kvalitativní ukazatele pro výsadbu stanoví ČSN 18 916. Každá druhová skupina musí mít alespoň jednoho štítkem označeného jedince ze školky jeho původu s taxonomickým označením.

***Záruční péče***

Popis práce:

Dodavatel ručí ve lhůtě minimálně 24 měsíců od vysazení rostlin za jejich stav (výjimku tvoří rostliny jejichž vegetační období je kratší než 24 měsíců, např. letničky. Záruční péče je tedy souhrn prací, zajišťující zapěstování zdravého jedince. (např. zavlažování, přihnojování apod.)

Specifikace požadovaných parametrů:

Záruční péčí nejsou považovány práce, související s náhradou uhynulých rostlin v záruční době, u nichž je prokázáno, že došlo k jejich úhynu nedbalou záruční péčí.

***Založení trávníku***

Popis práce:

Nakypření do hloubky alespoň 20 mm, zarovnání, uválcování a následné vysetí travního semínka, zapracování semínka do půdy a následné uválcování plochy. Zavlažování plochy až do provedení první seče.

Specifikace požadovaných parametrů:

Požadované množství travního semínka je 20 – 25 g/m².